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前注：
1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；
2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；
3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；
4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性支付合同价款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30个日历日内完成供货及安装。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起开始计算3年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。


二、货物需求
（一）货物需求说明
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	核心指标项
	★
	作为评分项，详见“第四章 评标方法和标准”中评分细则。

	无标识项
	
	无标识项为基础指标项，全部满足得6分，有1条未响应（或负偏离）的得4分，有2条未响应（或负偏离）的得2分，超过2条未响应（或负偏离）的不得分。

	注：
（1）针对下表中标注★的指标项须按下列要求在参选文件中提供证明材料予以佐证。
1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料；
2.采购需求中未明确要求提供证明材料的，参选人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议参选人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。


（二）货物需求表
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
（单位）
	备注（进口或强制节能）
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	▲体视显微镜
	一、技术要求
1.光路类型：平行变焦型
★2.变倍比：≥12:1，变焦体采用复消色差光路设计（参选文件中须提供官方彩页或产品技术白皮书作为佐证资料）
3.变焦范围：≥0.63-8X，0.63/1/2/3/4/6/8X各档有卡位
4.综合放大倍率：≥3.15X-480X
★5.观察筒：三目观察镜筒（非单端口分光器结构），分光比为 100:0/0:100，眼点高度提升≥105mm（参选文件中须提供官方彩页或产品技术白皮书作为佐证资料）
目镜：10X，视场数≥22mm
★6.物镜转换器：双孔四工位物镜转换器，分别对应立体视观察与垂直平视观察（参选文件中须提供官方彩页或产品技术白皮书作为佐证资料）
★7.物镜：1X平场复消色差物镜，N.A.≥0.105，W.D.≥70mm，另有0.5X、0.75X、1.5X和2X物镜可选（参选文件中须提供官方彩页或产品技术白皮书作为佐证资料）
8.立柱：方形立柱，双侧调焦系统
9.超薄平板底座架台，底座厚度≤30mm，配备黑白板适应不同样本。
10.圆形浮动式载物台：用于反射观察，该载物台装载样本后，只需轻推至其边缘便可沿所需方向轻松移动，移动范围在≥ø40mm 以内。
11.照明光源：配备LED环形光源和20W 光纤式分叉式冷光源
12.显微镜相机：相机像素≥1200万像素，相机连接电脑可进行拍照和录像存储，具备大图拼接、景深融合、定标测量功能。
★13、配置分析系统一套：不低于四核高性能处理器/不小于16G/不小于512SSD+1TBHDD/不低于180W/不小于23.8显示器。
	3台
	/

	2
	60倍单筒望远镜
	（一）技术参数
1.铝镁合金机身，配合橡胶包裹，防震抗压；
2.放大倍率：20-60倍连续变倍，大小场景任意切换；
3.目镜直径：≥24mm；
4.物镜直径：≥82mm；
5.物镜材质：ED高清镜片；
6.视场：2° 20X/1.2° 60X；
7.千米视野：35m 20X/21m 60X；
8.出瞳直径：4mm 20X/1.37mm 60X；
9.出瞳距离：20mm 20X/18mm 60X；
10.最近对焦：不超过5m；
11.防水：充氮防水；
12.调焦系统：双速调焦；
13.目镜眼罩：旋升眼罩；
14.结构：单目单筒；
15.镜片镀膜：FMC多层宽带镀膜；
16.棱镜材质：BAK4；
17.棱镜反射膜：电介质相位膜；
18.镜身材质：铝镁合金；
19.三脚架接口：标准1/4接口；
20.适用温度：-20℃—70℃；
21.防护等级：不低于IP67；
22.产品尺寸：≤380mm×80mm×168mm；
23.产品重量：﹤1900g（不含三脚架）
24.配置明细：望远镜×1、目镜盖×1、物镜盖×1、彩盒×1、软包×2、背带×2、保修卡×1、合格证×1、说明书×1、擦镜布×5
	2台
	/

	3
	双筒望远镜
	1.放大倍率：≥8倍；
2.物镜直径：≥42mm；
3.目镜直径：≥25mm；
4.出瞳直径：≥6.1mm；
5.出瞳距离：≥22.5mm；
6.视场角：≥8°；
7.千米视野：≥148m；
8.最近对焦：不超过1.5m；
9.透过率：不低于90%；
10.屈光度：±5D；
11.瞳距调节：54—78mm；
12.调焦方式：中心调焦；
13.棱镜系统：BAK4+HUILE相位膜+高反介质；
14.透镜镀膜：SMC增透防水膜；
15.镜体材料：塑钢
16.镜片材料：双ED镜片+镧系玻璃；
17.三脚架接口：1/4通用接口；
18.防护等级：不低于IP67；
19.防水等级：不低于1.5m/30min；
20.内充保护气体：氮气；
21.重量：≤700g；
22.配置明细：望远镜×1、目镜盖×1、物镜盖×1、彩盒×1、软包×1、背带×2、保修卡×1、合格证×1、说明书×1、擦镜布×5
	5台
	/

	4
	夜视仪
	1.热成像机芯功能： 采用被动红外热成像技术，分辨率不低于640×512，高灵敏度探测器，支持对比度调节，支持3D降噪功能，图像细节增强功能，镜头25 mm。
2.显示功能：采用不小于0.4寸OLED显示屏，分辨率不低于1024×768，图像模式可选黑热模式，白热模式，红热模式，融合模式、观鸟模式。
3.热成像：传感器类型为非制冷型VOx探测器，像元尺寸12μm，响应波段8～14 μm。
4.NETD（噪声等效温差）≤18 mk （@25°C, F#=1.0），探测距离不低于1042m（以人为参照物）。
5.视场角≥17°×14°，最大光圈值F1.0，帧频50fps。
6.亮度调节1～10档可调，电子放大1×,2×,4×,8×，对比度调节1～10档可调。
7.电源系统：采用18650电池， 当环境温度达到25 ℃，关闭Wi-Fi和CVBS功能时，可连续运行不低于7h; 开启Wi-Fi和CVBS功能时，可连续运行不低于6h，支持外接充电。
8.系统功能：支持Wi-Fi热点，内置EMMC v5.1接口高速存储（最大不低于13GB），可支持录像/拍照，支持数字放大，支持激光指示，支持模式切换， 支持TYPE-C接口，支持视度调节。
9.工作温度-30～55 ℃，防护等级不低于IP67。
10.重量≤287 g（不含可拆卸电池），尺寸≤56 mm × 61 mm × 170 mm。
	3台
	

	5
	颗粒雪花制冰机
	1.出冰类型：雪花碎冰（不规则细小颗粒形态）。
2.产冰能力：≥50kg/24h（24小时持续制冰量）。
3.储冰容量：≥15kg（最大冰存量）。
4.电源规格：220V±10%，50Hz交流电。
5.运行功耗：≤380W（额定功率）。
6.水耗指标：≤0.025m³/24h（日均耗水量）。
7.制冰原理：旋转挤压式制冰，冰粒自然重力脱落。
8.工况温度：5°C～35°C（工作环境温度范围）。
9.散热模式：风冷循环系统。
10.压缩机、制冷剂：无氟，R134a。
11.结构设计：底部配置4个可调节支撑脚，实现设备水平校准。
12.功能：智能控制系统：缺水/满冰自动停机保护。
	1台
	


三、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。
