{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":254,"n_cols":6,"rows_kept":254,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","名称","主要技术参数（技术参数中如涉及参考品牌的，仅供参考，供应商可提供相当于或优于参考品牌的产品参加比价）","单位","数量","备注"]
[1,"FPGA开发板","1.核心处理器：Intel(Altera) Cyclone IV E系列 FPGA芯片，逻辑单元 (LEs) ≥ 6000。\n2.输入、输出交互接口：12个LED灯；8个数码管；5个独立按键；4×4矩阵键盘；8个拨码开关；LCD1602接口；LCD12864接口。\n3.配套附件要求：AC101-EDA开发板一个；Type-B USB线一根；杜邦线五根；红外遥控器一个。","块",5]
[2,"FPGA开发板","１.输入、输出交互接口：12个LED灯；8个数码管；5个独立按键；1个复位按键；4×4矩阵键盘；8个拨码开关；音频输入接口；音频输出接口；温度传感器。\n２.配套附件要求：ACA420开发板一个；Type-B USB线一根；杜邦线五根；红外遥控器一个。","块",2]
[3,"密里根油滴实验玻璃喷油器","/","个",24]
[4,"密里根油滴实验用便携显示器","AV接口","个",12]
[5,"白炽灯泡","磨砂类，螺口直径2.7cm,直径4.5cm，高度7.5cm，220V,15W ","个",200]
[6,"导线\n","4mm安全护套插头测试线，护套外径7.9mm，S403护套型导线4mm护套叠插线香蕉插头导线，线材长度0.5 m\n","根",100]
[7,"导线\n","3mm安全护套插头测试线，护套外径5.8mm，S403护套型导线3mm护套叠插线香蕉插头导线，线材长度0.5 m","根",100]
[8,"快熔玻璃保险丝管","8A, 250V, 5mmⅹ20mm ，每盒100个","盒",1]
[9,"快熔玻璃保险丝管","0.25A, 250V, 5mmⅹ20mm ，每盒100个","盒",1]
[10,"快熔玻璃保险丝管","0.5A, 250V, 5mmⅹ20mm ","盒",1]
[11,"快熔玻璃保险丝管","5A, 250V, 5mmⅹ20mm 参考品牌：富轩,华源，每盒100个","盒",1]
[12,"快熔玻璃保险丝管","1.5A, 250V, 5mmⅹ20mm，每盒100个","盒",1]
[13,"激光笔","翻页笔适用希沃白板触屏教师用多功能ppt遥控多媒体教学一体机激光教鞭可伸缩上课触控可书写电子课件专用","个",1]
[14,"无线领夹小蜜蜂扩音器","无线领夹小蜜蜂扩音器教师上课专用麦克风喇","个",1]
[15,"电动螺丝刀套件","1、包括电动螺丝刀主体和31件配件（12个不同规格的批头和普通一字十字批头2个和10CM加长批头2个和9个4-12mm的套筒批头和usb充电线1条和万向轴1根等）、\n2、全铜六驱直流电机、顶部磁吸、一键正反转、带电报警、整体盒装","套",1]
[16,"51单片机","1、DIP-40;","块",200,"合计200个"]
[17,"51单片机IC插座","1、IC插座集成块直插DIP单片机芯片底座40p脚;2、DIP-40；3、适用51单片机；4、11只每盒","盒",30,"合计300个"]
[18,"晶振","1、晶振；2、频率11.0592Mhz；3、直插晶振","个",300,"合计300个"]
[19,"30pf电容","1、瓷片电容器；2、50V；3、30pF；4、每袋100个","袋",10,"合计1000个"]
[20,"10mH环形电感","1、插件工字电感；2、尺寸8X10；3、10mH","个",300,"合计300个"]
[21,"9V电池","1、方块电池；2、9v电池","块",4,"合计5个"]
[22,"MOS管","１、N沟道200V/30A；２、直插MOSFET","个",200,"合计130个"]
[23,"LCD1602液晶屏","1、1602液晶屏（焊排针）；2、带插脚；3、供电5.0V","块",30,"合计30个"]
[24,"ADC0832"," 1、ADC0832CCN芯片；2、直插；3、8位模数转换器； 4、DIP-8","块",20,"合计20个"]
[25," IC插座","1、IC/集成电路插座；2、双列直插；３、适于ADC0832芯片","个",300,"合计300个"]
[26,"ASM1117-5.0","1、ASM1117-5.0；2、5v稳压；3、SOT-223；4、稳压电源芯片降压IC」","个",10,"合计10个"]
[27,"470uf/50V电解电容","1、直插电解电容；2、50V 470uF ±20%；3、体积10*20MM/4、黑色普通；5、一份10只","份",40,"合计400个"]
[28,"10uf/50V电解电容","1、直插电解电容；2、50V 10uF \n±20%；3、体积 5*11MM；4、黑色普通；5、每份50只\n","份",8,"合计400个"]
[29,"10uf/25V电解电容","1、直插电解电容；2、25V 10uF \n±20%；3、体积4*7MM；4、黑色普通；5、每份50只","份",8,"合计400个"]
[30,"0.1uf瓷片电容","1、0.1UF (104) 50V ；2、磁片电容/ \n瓷介电容;3、每包1000个；4、直插","包",1,"合计1000个"]
[31,"肖特基二极管 SR2100","1、SR2100；2、直插；3、肖特基二极管；\n4、高速整流二极管","个",300,"合计300个"]
[32,"可调电位器3362P","1、3362P；2、可调电阻电位器；3、10K P-103；4、每份5个","份",100,"合计500个"]
[33,"1K电阻","1、金属膜电阻；2、1/4W 1% ；\n3、五色环；4、1千欧 1K；5、每份100只","份",10,"合计1000个"]
[34,"2K电阻","1、金属膜电阻；2、1/4W 1% ；\n3、五色环；4、2千欧 2K；5、每份100只","份",10,"合计1000个"]
[35,"10K电阻","1、金属膜电阻；2、1/4W 1% ；\n3、五色环；4、10千欧 10K；5、每份100只","份",10,"合计1000个"]
[36,"30K电阻","1、金属膜电阻；2、1/4W 1% ；\n3、五色环；4、30千欧 30K；5、每份100只","份",10,"合计1000个"]
[37,"5.1欧电阻","1、金属膜电阻；2、1/4W 1% ；\n3、五色环；4、5.1欧；5、每份100只","份",10,"合计1000个"]
[38,"四脚按键","1、6*6*5MM按键；2、按钮微动轻触开；3、小铜脚四脚；4、4脚立式直插；5；每份50个","份",10,"合计500个"]
[39,"led发光二极管","1、发光二极管；2、5MM ；3、LED灯元件包；4、每包100个 \n","包",10,"合计1000个"]
[40,"NPN(SS8050)","1、SS8050；2、TO-92；3、NPN晶体管；4、25V/1.5A；5、直插三极管；6、每包50个","包",20,"合计1000个"]
[41,"PNP(SS8550)","1、SS8550；2、TO-92；3、PNP晶体管； \n4、25V/1.5A；5、直插三极管；6、每包50个\n","包",10,"合计500个"]
[42,"排阻（A103j）","1、9脚/9P；2、10K A103J；3、脚距2.54mm；4、每份10个","份",30,"合计300个"]
[43,"1*16P排母（单排）","1、1*16P ；2、2.54MM间距；3、单列直插","个",300,"合计300个"]
[44,"1*40P排针（单排）","1、1*40P；2、单排直针；3、铜 1*40P ；4、高11mm 2.54MM间距；5、每份10个","份",20,"合计200个"]
[45,"稳压芯片LM7805","1、 L7805CV；2、TO-220；3、5V三端稳压器；4、厚片；5、1.5A电流","个",200,"合计200个"]
[46,"稳压芯片LM7812","1、直插TO-220封装/TO220；2、孔距2.54mm；3、L7812CV;4、1.5A；5、每份5个","份",30,"合计150个"]
[47,"5A带引脚保险丝","1、尺寸：3*10mm；2；带脚玻璃保险丝；3、250V 5A；4、每份200个）","份",3,"合计600个"]
[48,"1A带引脚保险丝","1、尺寸：3*10mm；2；带脚玻璃保险丝；3、250V 1A；4、每份200个）","份",3,"合计600个"]
[49,"0.5A带引脚保险丝","1、尺寸：3*10mm；2；带脚玻璃保险丝；3、250V 0.5A；4、每份200个）","份",3,"合计600个"]
[50,"2A带引脚保险丝","1、尺寸：3*10mm；2；带脚玻璃保险丝；3、250V 2A；4、每份200个","份",2,"合计5个"]
[51,"整流桥","1、 型号：KBP206；2、封装：单列直插；3、参数：Io>2A;VRRM>600V,VF<1.2V,IFAM>60A,IR<10uA","个",200,"合计2个"]
[52,"油性记号笔","1.颜色：黑色+红色+蓝色；2.性质：不褪色、不掉色；3.3只装（每种颜色各1个）","包",1,"合计3个"]
[53,"数显可调电源","1.电源电压和输出最大电流可设定；2.Vmax>=60V,Imax>=5A（TPS605）；3.可监测实时使用电压和电流；4.有短路和过电流保护大和报警，有过电压保护；5.输出电压使能控制，","台",2,"合计2个"]
[54,"微动开关","1.型号：SS-5-F；2.U>300C,I>5A；3.包括常开和常闭锄头，3引脚","个",10,"合计10个"]
[55,"烙铁头清洁器","1.铜质清洁球+洁咀器；2.每份包括5个清洁球；3.球形洁咀器，黑色","个",5,"合计5个（25个清洁球）"]
[56,"电烙铁","1.参数：电压220V，功率30W,可调温度，恒温","个",30,"合计20个"]
[57,"大功率电烙铁","1.参数：电压220V，功率200W；2.其他性能：纯紫铜材质，弯头烙铁头，木柄，防烫布花线，带接地（3芯）插头","个",1,"合计1个"]
[58,"绝缘胶布","1、电工胶带；2、pvc电气绝缘防水胶布；3.耐高温；4.阻燃；5.9米；6.超薄；7.大卷(每份5个）","份",1,"合计5个"]
[59,"焊锡丝","2、低温焊锡丝；2、松香心；3、63A 0.5；4、500g","盘",4,"合计4盘"]
[60,"自粘性标签贴","1、不干胶标签贴纸；2、手写可粘贴；3、型号CY7526;4、每份50张，每张24枚","份",1,"合计1200枚"]
[61,"包装透明胶带","1、透明胶布；2、高粘性；3、宽4.5CM，长40米；4、每份3卷","份",2,"合计3卷"]
[62,"台式机箱电脑电源 ATX转接板","1、名称：台式机箱电脑电源 ATX转接板/取电板；2、型号：XH-M229；3、要求：带输出接线柱，带保险，带外壳保护；4.性能：带5VUSB接口输出，正负12V接线柱输出，正负5V接线柱输出，3.3V接线柱输出，带电源启动按钮。","套",2,"合计2套"]
[63,"电桥镊子电子元件测试仪","1、名称：lcr数字电桥镊子电阻电感电容元器件测试仪，又称镊子万用表智能测试仪；2、功能：能够检测测试电阻电感电容等元器件的类型和数值；3、带数显个声音提示；4、附带：镀金镊子弯脚(1对)，铁片(带背胶)\n，USB数据线等","个",1,"合计1套"]
[64,"万用表表笔线","1.表笔特尖探针，数字硅胶线测试笔  2.10A 108cm","件",30]
[65,"运算放大器","双路DIP8直插","个",250]
[66,"通用型示波器探头接地线接地夹","1.通用型 2.17cm注塑型","个",50]
[67,"海绵片","1.耐高温海绵优质电烙铁头清洁海棉垫加厚压缩型焊接焊台除锡片 2.【50片】加厚黄色50*35 mm","件",13]
[68,"电容器","1.瓷片电容器 2.0.01UF 10NF 50V","件",5]
[69,"可调电阻器","1.3296W电位器 2.104（100K）（5个）","件",150]
[70,"电阻","1.金属膜电阻10k   2.1/4W(50个)","件",25]
[71,"电阻","1.金属膜电阻20k   2.1/4W(50个)","件",25]
[72,"电阻","1.金属膜电阻100k   2.1/4W(50个)","件",25]
[73,"气罐","J21056（底盘直径20cm，总高23cm），连续工作时间不小于60分钟，外壳温升不大于35度。温度-10~40度。","个",6]
[74,"挂钩托盘","2Cr13不锈钢（20g）","个",10]
[75,"增砣砝码","2Cr13不锈钢（20g）","个",30]
[76,"增砣砝码","2Cr13不锈钢（10g）","个",30]
[77,"工具箱套装","主要包含羊角锤、尖嘴钳、十字螺丝批、一字螺丝批、数显测电笔，批头组合、批头手柄、精密螺丝批、零件盒、剪刀、加长内六角、扳手等","箱",1]
[78,"稳压二极管","直插稳压二极管1W、10V，每盒50个","盒",1]
[79,"二极管","直插二极管，正向导通电压0.5-0.6V，结电容13pF，每盒50个","套",1]
[80,"MCGS触摸屏","1、7寸触摸屏，2、有以太网通信接口","台",10]
[81,"温度传感器","一体化温度变送器，测量范围0-100度，输出4-20ma）","件",10]
[82,"压力传感器","测量范围0---60MPA分辨率0.1%FS，输出4-20ma）","件",10]
[83,"风速传感器","管道式风速传感器\n1、测量范围：0---5M/S；\n2、分辨率：3%FS；\n3、信号输出：4-20ma输出）；\n4、适用场所：厂房、高层建筑、各类管道\n※5、支持直流供电、交流供电，支持电压信号输出、电流信号输出、RS485信号输出，报价文件中提供这五种电路的接线图，以验证具备要求的能力。","件",10]
[84,"编码器"," 2000P/R","件",10]
[85,"光电传感器","NPN型","件",10]
[86,"开关电源","明纬EDR-120-24导轨式开关电源","件",10]
[87,"导线","RV0.5平方黑色100米/卷，","件",2]
[88,"导线","RV0.5平方蓝色100米/卷","件",2]
[89,"可编程控制器CPU","1、24个点输入点、其中有3个高速脉冲输入口，8个晶体管输出点；\n2、有以太网接口；灯负载：5W；\n3、功耗：18W；浪涌电流：28.8VDC时11.7A；\n4.脉冲：100KHZ；时钟精度120S；\n5、电压范围：20.4-28.8VDC；保持时间：24VDC时20ms；供电：24V，输入：24*24VDC\n6、隔离组：2；支持拓展\n7、固定电流：0.5A；输出：0.5A\n","件",10]
[90,"模拟量模块","1、4个输入口（和现有可编程控制器CPU必须兼容）\n2、重量：约175G\n3、功耗：2.0\n4、总线电流消耗：80MA空载60MA\n5、电缆类型：屏蔽双绞线","件",10]
[91,"开发板套件","1、主板参数：\n四核Cortex-A72(ARM v8)64位SoC @1.5GHz；1GB LPDDR4-2400 SDRAM(取决于型号)；2.4 GHz和5.0 GHz IEEE 802.11ac无线，蓝牙5.0，BLE；千兆以太网；2个USB 3.0端口;2个USB 2.0端口；Raspberry Pi标准40针GPIO接头；2个micro-HDMI端口(最高支持4kp60)；2通道MIPI DSI显示端口；双通道MIPI CSI摄像头端口；4极立体声音频和复合视频端口；H.265 (4kp60解码)，H264(1080p60解码，1080p30编码)；OpenGL ES 3.0图形；Micro-SD卡插槽；通过USB-C连接器提供5V DC (最小3A*)；通过GPIO接头提供5V DC电压(最小3A*)；启用以太网供电(PoE) (需要单独的PoE HAT)；工作温度:0-50摄氏度环境温度；支持运行Linux操作系统；支持直连MATLAB进行硬件开发。\n2、配件：\n32GB的sd卡一张（读取速度不小于120MB/S），USB3.0读卡器（SD/TF双卡同读，传输速度不小于160MB/S）一个；亚克力主板保护外壳一个（带散热风扇和摄像头支架）；CPU芯片内存MOS纯铜导热散热器一套四件（15mm*15mm*5mm;15mm*10mm*5mm;8mm*8mm*5mm;6mm*6mm*5mm）；电源适配器 5V 3A Type-C接口一体式带开关电源（包含插头和电源线）；40P排针一个；HDMI线一个（长度1M），HDMI线转接头一个；USB延长线一个，网线一个（长度1M）；配置摄像头排线（CSI-2接口）一个。","套",1]
[92,"摄像头","摄像头参数：\n传感器 IMX708；像素11.9MP(4608x2592px)；对焦方式I2C控制器，自动对焦；CMOS尺寸7.4mm；光圈F1.8；焦距4.74mm；对角视场角(FoV)75°；对角线视角75°；水平视野66°；垂直视野41°；\n\n\n\n\n\n\n\n\n     ","个",1]
[93,"Arduino开发板","开发板主板参数:\n工作电压5V；输入电压(推荐)7-12V；输入电压(限制)6-20V；数字I/O引脚 14个(其中6个提供PWM输出)；PWM数字I/O引脚 6个；模拟输入引脚 6个；每个I/O引脚的直流电流20 mA；3.3V引脚的直流电流50 mA；闪存32KB (ATmega328P)，其中0.5KB用于引导程序；SRAM2 KB (ATmega328P)；EEPROM1 KB (ATmega328P)；时钟速度16 MHz；LED BUILTIN 13个；","套",5]
[94,"钠光灯管","GP20Na螺口27 功率20W 电压220V","个",10]
[95,"易擦写白板笔","黑色6只，蓝色2只，红色2只。共10只装/盒","盒",1]
[96,"封包线","402缝纫线，六股编织，涤纶材质，白色","卷",5]
[97,"硅胶导线","1、导体材质：镀锡铜  2、规格：9AWG 3、颜色：黑色","米",10]
[98,"硅胶导线","1、导体材质：镀锡铜  2、规格：9AWG 3、颜色：红色","米",10]
[99,"焊锡丝","63%含锡量1.0mm线径100g","卷",2]
[100,"方格坐标纸","1、A4 100张/包","包",20]
[101,"电工胶带","8mm*10m*0.13mm","卷",10]
[102,"镊子","1、精密防静电镊子，加厚，夹持紧密 2、带塑料保护壳3、标准直尖，长123mm，宽106mm；\n","个",20]
[103,"集成块芯片","1.型号：直插式74HC00；2.全新国产（高端质量）","个",2000]
[104,"集成块芯片","1.型号：直插式74HC02；2.全新国产（高端质量）","个",1000]
[105,"集成块芯片","1.型号：直插式74HC20；2.全新国产（高端质量）","个",1000]
[106,"集成块芯片","1.型号：直插式74HC138；2.台产（高品质）","个",800]
[107,"集成块芯片","1.型号：直插式74HC151；2.台产（高品质）","个",500]
[108,"集成块芯片","1.型号：直插式74HC153；2.台产（高品质）","个",500]
[109,"集成块芯片","1.型号：直插式74HC74；2.全新国产（高端质量）","个",800]
[110,"集成块芯片","1.型号：直插式74HC112","个",400]
[111,"集成块芯片","1.型号：直插式74HC175","个",400]
[112,"集成块芯片","1.型号：直插式74HC192；2.台产（高品质）","个",800]
[113,"集成块芯片","1.型号：直插式74HC194；2.台产（高品质）","个",800]
[114,"直插IC插座","1、型号：DIP8；2、间距2.54MM；3、双列直插；4、数量60只/件","件",30]
[115,"洞洞板","1、尺寸：9*15cm；2、板材：FR-4玻纤板；3、孔距2.54mm","块",600]
[116,"数码管","1.型号：1位共阴极；2.尺寸：0.56英寸，10脚","块",2000]
[117,"集成块芯片","1.型号：直插式CD4511","个",2000]
[118,"Led灯珠","1.型号：红光；2.尺寸：3mm；3.数量：1000只/件","件",2]
[119,"轻触开关","1、直插 ；2、立式4脚；3、尺寸：6*6*5mm","个",2000]
[120,"助焊膏","1.100克，2、无铅固体，无酸无卤，3.5盒/件","件",6]
[121,"单排直针","1.尺寸：1*40p,高11.5MM，间距2.54mm；2.材料：铜镀镍；3.数量200条/件","件",10]
[122,"实验箱测试线","1、直径1.2mm，2、长度：40cm","根",100]
[123,"电源插座","1.型号：DC005插座；2.尺寸：5.5*2.1mm；3.额定负荷：12VDC/5A,24VDC/2.5A；4.材料：全铜镀镍,5:500个/件","件",2]
[124,"单总线数字温度传感器","该传感器采用TO-92直插封装（也可选SMD贴片封装），测量温度范围为-55℃~+125℃，在-10℃~+85℃区间内测量精度达±0.5℃，分辨率可通过编程设置为9~12位，工作电压适配3.0V~5.5V，通过单根数据线实现与FPGA的双向通信（可由FPGA模拟I2C或单总线协议），需搭配10kΩ上拉电阻保障通信稳定性","个",5]
[125,"STM32F407VGT6","特性：核心：32 位 Arm Cortex-M4 CPU 带 FPU，自适应实时加速器（ART Accelerator）可实现从闪存零等待状态执行，频率高达 168 MHz，具备内存保护单元，210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz（Dhrystone 2.1），支持 DSP 指令。 存储器：高达 1 M 字节闪存；高达 192 + 4 K 字节 SRAM，包括 64 K 字节 CCM（核心耦合内存）数据 RAM；512 字节 OTP 内存；灵活的静态内存控制器，支持 Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR 和 NAND 内存。 LCD 并行接口，支持 8080/6800 模式。","个",5]
[126,"DHT22温湿度传感器模块","VDD供电3.3~5.5VDC；GND接地，电源负极；SDA串行数据，双向口；SCL串行时钟；输入口；技术参数：湿度测量范围\n0~100%RH；湿度测量精度±2%RH；温度测量范围-40~125；温度测量精度±0.2°C；工作电压3.3~5VDC","个",5]
[127,"继电器模块4路5V高低电平触发红版","参数:\n①供电电压:5V或12V或24V；\n②触发电平:5V版本:3V-7V触发\n12V版本:3.3V-12V；\n③触发电流:5mA左右(如3.3V单片机控制，需要具备1O推挽功能)；\n④控制电压:AC 0-250V或DC0-30V;\n⑤控制电流:0-7A；\n⑥模块尺寸:43*17mm","个",5]
[128,"电容式湿度传感器模块","输出信号：0-3.3V模拟电压；供电电压：3.3V-5V DC；接口: PH2.0-3P\n尺寸: 98 x 23mm (LxW) ","个",4]
[129,"电机驱动器","标称电压5V、0.85A 峰值无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器","个",5]
[130,"编码器","额定0.55mA 5.5V DC输出信号A,B,2相输出最⼤/最⼩⼯作电流（电阻负载）0.55mA/－绝缘电阻50MΩmin.50VDC耐电压","个",5]
[131,"电流传感器芯片","AEC-Q100 标准且具有外部基准的 ±600V 隔离式精密电流传感器","个",5]
[132,"有源蜂鸣器","直径φ12*9.5mm 5V 电磁式有源一体蜂鸣器 电磁蜂鸣器 有源蜂鸣器  华能蜂鸣器","个",5]
[133,"彩色TFTF显示屏","视窗:30.6*41.35ｍｍ，4SPI串口通讯,彩色TFTF显示屏,宽视角，软件实现横屏竖屏,FPC插接12PIN","个",5]
[134,"霍尔效应转速传感器（NPN集电极开路型）","工作电压为5V/12V，检测距离2~10mm，响应频率0~10kHz，每检测到1个磁场脉冲输出1路低电平信号（无磁场时为高电平），需配套直径5mm的圆形永磁体吸附在风扇转轴上，使风扇每旋转一圈传感器输出1个脉冲，传感器输出端需接10kΩ上拉电阻至5V，以匹配FPGA的3.3V GPIO输入电平标准。","个",5]
[135,"12V直流工业散热风扇8cm","选用80×80×25mm的工业标准尺寸款，额定电压DC 12V，额定电流≤0.5A，转速调节范围0~3000r/min，支持PWM占空比调速（频率推荐20kHz），风扇采用2线制（红正黑负）或3线制（增加测速线，可备用）接线方式，适用于工业车间的散热场景","个",5]
[136,"双H桥电机驱动板","该模块逻辑供电为5V，电机供电为5~35V（需外接12V/2A直流电源），单路输出电流2A（峰值3A），内置过流保护电路，通过TTL电平（兼容FPGA 3.3V GPIO）接收PWM调速信号与方向控制信号，可将FPGA输出的0~3.3V PWM信号放大为12V的驱动电压，实现对直流风扇的转速调节，模块还配备散热片以降低大功率工作时的温度。","块",5]
[137,"12V/2A直流电源适配器","12V/2A直流电源适配器采用宽电压AC 100~240V（50/60Hz）输入，额定输出DC 12V/2A、功率24W，峰值输出电流可达2.5A，输出电压空载时为12.0~12.6V、满载时为11.4~12.6V，输出纹波≤100mVp-p（20MHz带宽），DC插头为5.5mm×2.1mm内正外负规格，线缆采用≥0.75mm²纯铜芯、长度1.2~1.5m；电气性能上转换效率≥85%，电压调整率±1%、负载调整率±3%，具备过流（1.2~1.5倍额定电流）、过压（15~18V）、短路自恢复保护功能；物理与环境方面采用ABS阻燃塑料外壳，自然冷却散热，工作温度0~40℃、存储温度-20~60℃，符合CE/FCC/ROHS认证，适配本系统中L298N驱动模块与12V工业散热风扇的供电需求。","个",4]
[138,"红外传感器模块","\n传感器模块输出端口OUT可直接与单片机IO口连接即可，连接方式：VCC-VCC;GND-GND:OUT-10\n比电于卖物路磁用\n比较器采用LM393，工作稳定；\n可采用3-5V直流电源对模块进行供电。当电源接通时，红色电源指示灯点亮；\n具有3mm的螺丝孔，便于固定、安装；\n电路板尺寸：3.2CM*1.4CM\n接口\n1.VCC外接3.3v-5v电压\n2、GND 外接GND\n3、OUT小板数字量输出接口（o和1）","个",5]
[139,"半导体制冷片","工作电压：12V DC；功率：15W；尺寸：约40mm x 40mm x 10mm；接口：红黑引线（长度约20cm）；散热方式：被动散热，带铝合金散热鳍片。\n","个",4]
[140,"1602液晶显示模块","显示：16字符 x 2行；背光：蓝底白字；接口：I2C通信（PCF8574T芯片）；供电电压：5V；减少连线，简化开发。","个",4]
[141,"杜邦线","公对公、公对母、母对母三种类型的20cm杜邦线各一包（每包40根），线芯为纯铜材质（直径0.1mm×8股绞合），线径约0.8mm，外皮为PVC绝缘材质，耐温-20℃~80℃，插头为黄铜镀金材质，插拔寿命≥1000次","套",5]
[142,"直插电阻包","1/4W 金属膜电阻（30种每种10个共300个一包）\n10Ω、22Ω、47Ω、100Ω、150Ω、200Ω\n220Ω、270Ω、330Ω、470Ω、510Ω、680Ω\n1KΩ、2KΩ、2.2KΩ、3.3KΩ、4.7KΩ、5.1KΩ\n6.8KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、51KΩ、68KΩ\n100KΩ、220KΩ、300KΩ、470KΩ、680KΩ、1MΩ                               引脚直径：约0.5mm，直插封装：常规为AXIAL-0.4（引脚间距4mm）。引脚直径：约0.5mm，直插封装：主流为AXIAL-0.4（引脚间距4mm），精度±5%，额定功率0.25W，耐压≥250V","包",10]
[143,"直插陶瓷滤波电容包","直插式，耐压50V，精度±10%，适用于电源滤波           电容容值10pF 22pF 30pF 47pF 100pF 220pF 330pF 470pF 1nF 2.2nF 3.3nF 4.7nF 6.8nF 10nF 22nF 47nF 68nF 0.1μF 0.22μF 0.47μF 1μF 2.2μF 4.7μF 10μF（26种每种10个共260个一包）","包",3]
[144,"磁吸式固定座","采用强磁底座+可调支架结构，底座内嵌直径12mm的铁氧体磁铁，单面吸附力≥1.5kg，可稳定吸附在金属机箱或支架表面，支架部分为ABS阻燃材质，支持0°~90°角度调节，顶端配备内径8mm的卡扣式夹具，可固定直径5~8mm的霍尔转速传感器；固定座整体尺寸约30mm×25mm×40mm，工作温度范围-20℃~60℃，耐老化、抗冲击，能精准定位传感器与风扇转轴永磁体的相对位置，保障转速检测信号稳定","个",10]
[145,"自锁式尼龙扎带","规格3×150mm，PA66材质，抗拉强度≥18kg，耐温-40℃~85℃，UL94 V-2阻燃","根",100]
[146,"运算放大器","型号AD8066 放大器类型：电压反馈\n电路数：2\n输出类型：满摆幅\n压摆率：180V/μs\n-3db 带宽：145MHz\n电流 - 输入偏置：3pA\n电压 - 输入失调：400μV\n电流 - 电源：6.6mA\n电流 - 输出/通道：30mA\n电压 - 电源，单/双（±）：5V ~ 24V，±2.5V ~ 12V\n工作温度：-40℃ ~ 85℃\n安装类型：表面贴装\n封装/外壳：8 - SOIC（0.154\"，3.90mm 宽）","个",5]
[147,"旋转编码器","EC11 (带按键功能) 限大额定：10mA 5V轴型:半轴柄","个",2]
[148,"精密多圈电位器","3296型 (10kΩ) 阻值允许偏差：土10% 极限动触点电流：100mA 总机械行程：28士2圈","个",5]
[149,"通用运算放大器","/","个",10]
[150,"舵机mg90s","产品重量13.6G\n工作扭矩2.0KG (4.8V)\n反应转速0.11S (4.8V)\n使用温度0°C~+55°C\n死区设定5微秒\n插头类型JR、FUTABA通用\n转动角度180度（左90，右90）\n舵机类型数码舵机\n使用电压4.8V\n结构材质空心杯电机\n线长约25CM","个",5]
[151,"微型280小马达电动机","280电机参数\n产品名称：280电动大功率小电机\n产品尺寸：42*24.2*30.5mm\n产品轴长：5mm\n产品轴径：2mm\n额定电压：7.2V380MA13500转/分\n空载电压/电流：3V250MA6800转/分\n6V350MA11000转/分","个",5]
[152,"DC-DC电源模块","5V 转 ±5V","个",1]
[153,"光敏电阻传感器模块","接口说明：\n1、VCC 接电源正极（3.3-5V)\n2、GND 接电源负极\n3、DO TTL数字信号输出\n4、AO 小板模拟信号输出","个",10]
[154,"气敏传感器MQ-2","电器参数\n输入电压 DC5V功耗(电流）：150mA\nD输出 TTL数字量0和1(0.1和5V)\nAO输出 0.1-0.3V(相对无污染），高浓度电压4V左右","个",10]
[155,"热敏传感器模块","产品简介\n采用热敏电阻传感器，灵敏度好\n比较器输出，信号干净，波形好，驱动能力强，超过15mA。\n配电位器调节温度检测阀值\n工作电压3.3V-5V\n输出形式：DQ数字开关量输出（Q和1）和AQ模拟量电压输出\n设有固定螺栓孔，方便安装\n小板PCB尺寸：3.2cm×1.4cm\n使用宽电压LM393比较器\n接口说明\nVCC外接3.3V-5V\nGND 外接GND\nDO小板开关数字量输出接口（0和1）\nAO小板模拟量输出接口","个",10]
[156,"陀螺仪","产品参数\n产品名称:MPU-6050模块（三轴陀螺仪+三轴加速度）\n使用芯片:MPU-6050\n供电电源：3-5V（内部低压差稳压）通信方式：标准IIC通信协议\n芯片内置:16bit AD转换器，16位数据输出\n陀螺仪范围:士250 500 1000 2000°/s\n加速度范围:士2士4士8士16g\n引脚间距:2.54mm                                   接口VCC 3.3V/5V电源输入\nGND 地线\nIIC-SDA IIC通信数据线\nIIC-SCL IIC通信时钟线\nMPU-INT 中断输出引脚\nMPU_ADOIIC 从机地址设置引脚；ID：0X68（悬空/接GND)ID：0X69(接VCC","个",5]
[157,"HC-06蓝牙串口模块","带底板焊排针；工作频段2.4G；通讯接口UART3.3VTTL电平；工作电压3.0-3.6V；通信电平3.3V；发射功率4dbm；参考距离10米；空中速率2mbds；天线接口:内置PCB天线；通信电缆40MA；接收灵敏度-85dbm@2mbps；工作湿度10%-90%；储存温度-40℃-80℃；工作温度-25℃-5℃","个",6]
[158,"小水泵直流电机卧式DC5V","参数\n【电流】100-200mA\n【扬程】0.3-0.8米\n【流量】1.2-1.6L/分钟\n【重量】28克","个",4]
[159,"手势传感器模块","\n1.9种手势识别\n2.接口：IIC接口通讯协议\n3.工作电压：3.3V-5.0V\n4.手势速度在正常模式下为60°/S至600°/S，游戏模式为60°/S至1200°/S\n5.环境光免疫力：<100K Lux\n6.工作电流：3mA-10mA\n7.模块尺寸：20mm*15mm\n接口定义：\n1.GND:电源负极输入口\n2.VCC:电源正极输入口\n3.SCL:I2C时钟端口\n4.SDA:12C数据端口\n5.INT:中断输出\n接线口距：2.54mm（两孔圆形距离）","个",5]
[160,"声音传感器模块","接线说明\n1、VCC外接3.3V-5V电压（可以直接与5V单片机和3.3V单片机相连）\n2、GND外接GND\n3、OUT小板开关量输出接口（0和1）                                           产品参数\n工作电压5VDC\n操作电流5VDC\n尺寸30mm*19mm\n小工作电压4.5VDC\n大工作电压5.5VDC\n频率范围\n100-10000H2\n灵敏度50dB\n兼容接口2.54间距的三针接口和Grove的四针接","个",5]
[161,"加热管","220V/500W陶瓷PTC加热管","根",1]
[162,"散热风扇","4020风扇，5V/0.2A","个",1]
[163,"FPGA开发板","型号：FPGA主控采用Altera EPCE6E22C8\n1、板载USB Blaster下载器电路，使用Type-B USB接口通信\n2、板载8个独立拨码开关\n3、板载12个LED灯\n4、板载8位数码管\n5、板载4*4矩阵键盘\n6、板载5个独立轻触按键\n7、板载DS1302 RTC实时时钟\n8、板载8位ADC芯片TLC0832\n9、板载8位DAC芯片MCP4802\n10、板载单线制温度传感器DS18B20\n11、板载256色VGA接口\n12、板载无源蜂鸣器\n13、板载红外遥控接收器\n14、提供连接LCD1602的接口","块",10]
[164,"红外对管模块","发射管：波长 940nm，工作电流 20mA，正向电压 1.2~1.5V，发射角度 ±15°；接收管：光敏三极管，响应波长 850~1100nm，集电极电流 50mA，集电极 - 发射极电压 20V；模块接口：3Pin（VCC/GND/OUT），数字量输出（滴速检测信号）","对",10]
[165,"OLED 显示屏","型号：0.96 英寸 I2C 接口；分辨率：128×64；显示颜色：单色 / 蓝黄双色；供电电压：3.3V/5V；I2C 地址：0x3C（默认）；接口引脚：SDA/SCL/VCC/GND","个",5]
[166,"蜂鸣器","类型：有源蜂鸣器；工作电压：3.3V/5V；驱动方式：TTL 电平触发（低电平有效）；接口引脚：VCC/GND/IN；发声分贝：≥85dB（10cm 距离）","个",10]
[167,"继电器","型号：5V 单路继电器；触点容量：10A/250VAC、10A/30VDC；控制方式：低电平触发；接口引脚：VCC/GND/IN/NC/NO/COM；隔离方式：光电隔离","个",10]
[168,"直流电磁阀","工作电压：12V DC；通径：2mm（适配医用滴管）；工作压力：0~0.1MPa；响应时间：≤100ms；接口类型：宝塔接头（适配输液管）","个",5]
[169,"稳压电源模块","型号：LM1117-3.3V/5V 双路输出；输入电压：9~12V DC；输出电流：3.3V 路 1A，5V 路 1A；纹波电压：≤50mV；封装：TO-220；接口：输入 IN / 输出 OUT/GND","个",10]
[170,"1602LCD转接板","1. 核心功能参数\n​对比度调节：板载10kΩ线性电位器，通过调节V0引脚电压（0~5V）实现1602 LCD对比度调节，适配不同显示环境。\n​接口适配：兼容1602 LCD标准14Pin/16Pin接口定义（14Pin为基础显示，16Pin含背光电源引脚）。\n​电平支持：默认5V工作电平（与FPGA、单片机工业控制常用电平匹配），部分型号兼容3.3V电平输入。\n2. 物理与电气参数\n​引脚类型：采用2.54mm间距排针（直插/弯针可选），适配杜邦线、面包板接线。\n​电源输入：5V DC（与1602 LCD电源共轨），最大工作电流≤100mA（含LCD背光）。\n​尺寸：常规约50mm×30mm（适配1602 LCD的物理尺寸，便于集成在开发板上）。\n3. 兼容性参数\n​适配屏型：支持所有HD44780驱动的1602字符液晶显示屏（如1602A、1602B等）。\n​连接方式：并行接口输出（保留RS、RW、E、D0~D7引脚），无I²C转换（题目中无需PCF8574T）。\n​背光支持：若转接板带16Pin接口，提供LED背光正负极引脚（一般为Pin15+、Pin16-），可外接电阻或直接接5V电源。","个",10]
[171,"轻触开关6*6*5","直插4脚6*6*5                                       额定负荷 DC 12V 50mA 4.3绝缘电阻 100MΩ min. 100V Dc 4.5耐压强度 AC250V 50Hz 1min 5.0电器寿命 30000 次 5.5环境温度 -25~70℃ 6.0相对湿度 (40℃) ≤95% 7.0接触电阻 50mΩ max 8.0行程 0.20±0.05mm 9.0动作力 260gf±20gf 10                                                                                                   ",null,100]
[172,"CH340N芯片","SOP8封装，丝印清晰可见。","片",300]
[173,"有源蜂鸣器","5V有源蜂鸣器，直插封装，直径9mm，高度5.5mm，引脚间距200mil(约5mm)","个",300]
[174,"IN5819WS肖特基二极管","SOD-123封装，丝印为S4，丝印清晰可见。","个",300]
[175,"74HC573D芯片","三态输出八路D锁存器，SOP20封装，丝印清晰可见。参考品牌：Nexperia(安世)、TI(德州仪器)、XBLW(芯伯乐)","片",550]
[176,"74HC245D芯片","三态输出八路双向缓冲器，SOP20封装，丝印清晰可见。参考品牌：Nexperia(安世)、TI(德州仪器)、XBLW(芯伯乐)","片",100]
[177,"IC插座","40pin，DIP40封装","片",300]
[178,"电容器","100nF(104)/50V，瓷片电容，引脚间距为100mil，直插封装，1包=1000个","包",1]
[179,"电容器","22pF/50V，瓷片电容，引脚间距为100mil，直插封装，1包=1000个","包",1]
[180,"电容器","10uF/50V电解电容，尺寸5*11mm，引脚间距为100mil，直插封装","个",600]
[181,"单排直插排针","1*40pin，引脚间距为100mil","排",500]
[182,"单排圆孔排母","单排圆孔1*40pin，引脚间距为100mil","排",300]
[183,"两脚轻触按键","尺寸：6*6*6，两脚直插类型，引脚间距200mil(约5mm)","个",6000]
[184,"三脚拨动开关","型号SS12d00G3，横柄式二档三脚，柄长3MM，引脚间距为100mil","个",300]
[185,"数码管","0.36英寸、4位一体、共阳型，数码管上清晰标记着3641BS","个",50]
[186,"三极管","NPN型，SS8550，TO-92直插封装","个",300]
[187,"色环电阻","10k，0.25w，1%精度，直插封装","个",300]
[188,"色环电阻","1k，0.25w，1%精度，直插封装","个",300]
[189,"排阻","5.1k，9脚，5%精度，直插封装，引脚间距为100mil","个",300]
[190,"晶振","11.0592MH，HC-49S封装","个",300]
[191,"USB口","USB-A母座，90度弯脚。","个",300]
[192,"4P直针接线端子","XHB2.54直针，4P母座，引脚间距为2.54mm","个",120]
[193,"4P弯针接线端子","XHB2.54弯针，4P母座，引脚间距为2.54mm","个",120]
[194,"多壁碳纳米管","95%纯度，内径3-5nm，外径8-15nm，纳米管长度3-12um，D50粒径<7,松装密度0.08g/cm3,比表面积>250m2/g,  50g（用以制备材料）","瓶",1]
[195,"多孔泡沫镍","金属镍制成泡沫海绵状，比重为0.2~0.3，孔隙度96-98%，孔数（PPI）13~120（±5~10），面密度（g/㎡）280~3000（±30~200）尺寸：200mm*300mm*1mm，型号：ASPMN5599，（用以承载材料凝胶）","张",2]
[196,"平头美术毛刷","柄长25cm，刷头宽0.7cm，（用以刷取材料凝胶）","只",10]
[197,"还原氧化石墨烯","机械研磨 + 湿法 + 冷冻干燥，\n纯度: >98wt%, 厚度: ~2nm\n片层直径: 0.2-10μm, 层数: 1-2\n比表面积: 100-500m²/g\n外观：黑色蓬松粉末单层，碳含量：<85%\n10g（用以制备材料）","瓶",1]
[198,"小型磁力搅拌台","型号：MS3，控制方式：旋钮调速，最大搅拌容量：1L，转速：350-1800pm，电机类型：无刷电机，工作盘尺寸：直径125mm，顺时针转动，电压：100-240V,50/60HZ，（用以材料搅拌）","台",2]
[199,"聚四氟磁力搅拌子","B形圆形柱带结，白色，尺寸：宽0.9cm*长2.8cm，耐酸碱（用以材料搅拌）","颗",10]
[200,"玻璃研钵","型号：RB980060，玻璃研钵，配研磨棒长度10cm，研钵内直径60mm（用以材料研磨）","个",3]
[201,"剪刀","总长17cm，刀刃95cm，不锈钢材质，蓝色刀柄（用以泡沫镍的裁剪）","把",2]
[202,"垫片","304不锈钢圆饼垫片，厚度10mm，直径30mm，重量56.01g，（用以电极制作）","个",4]
[203,"小型手动压力机","型 号：JR-16 圆头，模柄孔尺寸：13mm，冲头外径：22mm\n可承受最大压力：160kg\nA: 冲头最大行程：60mm，B: 浇注塑底座最大距离：150mm\nC: 浇注塑立柱表面距离：85mm，D: 台面孔距：75mm\nE: 台面长度：130mm，F: 台面宽度：110mm\nG: 立柱高度：35mm，立柱直径：30mm\n下料孔直径：26mm，台面螺丝直径：10mm\n底座尺寸 (长宽)：150119mm，外形尺寸 (不含 “浇头升降最高”)：200*120*530mm，\n压头圆头，压力160kg（用以电极制作）","台",1]
[204,"炭黑","产品型号：Vulcan XC-72R，形态：粉末\nBET 比表面积（m²/g）：~254，粒径 (nm)：20-50\nDBP 吸收值 (mL/100g)：~174，碘值 (mg/g)：~253\n松装密度 (kg/m³)：96\n特点：高导电性、易分散，电催化支持材料\n（用以制备材料）","瓶",2]
[205,"Nafion分散溶液","含量：10mL，5wt%\n聚合物含量（wt%）：5.0~5.4，水含量（wt%）：45±3\nVOC 含量（wt%）：SC 50±3，1 - 丙醇含量（wt%）：48±3\n乙醇含量（wt%）：<4，混合醚及其他 VOCs：<1\n比重（Specific Gravity）：0.92~0.94，可用酸容量（meq/g）：>1.00/≥0.92\n总酸容量（meq/g）：1.03~1.12/0.95~1.03\n粘度（cP@25℃,40 sec⁻¹）：10~4（用以制备材料）","瓶",1]
[206,"小型超声波清洗机","显示方式：LED 显示\n功率（W）：35\n振头数量：1\n内槽容量：0.8L\n定时时长：180-900S（每段 180S，总 5 段）\n内槽尺寸（mm，L×W×H）：约155*90*65\n功能：具备脱气功能\n（用以材料、泡沫镍的清洗）","台",1]
[207,"多旋翼无人机飞行控制器","通信核心参数：发射频率为 915MHz（ISM 免授权频段），最大发射功率 1000MW（1W），无遮挡环境下通信距离可达 5000 米，搭配 LoRa（或 FSK）通信协议，数据传输速率在 0.3kbps-50kbps 之间，专门适配无人机小体积数据稳定传输，需电脑端与无人机机体各配备一个组成完整通信对；\n供电适配参数：采用 5V DC 供电（兼容 3.3V-6V），契合无人机常用低压供电系统，发射状态下工作电流≤200mA，待机时≤10mA；\n控制触发参数：触发电平为 3.3V-5V（TTL 电平），可直接兼容 STM32 等常用单片机 IO 口输出，触发电流≤3mA，无需额外推挽电路，支持高低电平触发与串口指令两种控制方式，操作逻辑简洁易适配；\n物理环境参数：模块尺寸 35mm×20mm×8mm，重量≤15g，工作温度范围 - 20℃~60℃，防护等级达 IP65，可应对多数室外复杂飞行环境的防尘、防溅水需求","个",2]
[208,"多旋翼无人机数字传感器","通信核心参数：发射频率 915MHz（ISM 免授权频段），最大发射功率 1000MW（1W），无遮挡环境下通信距离达 5000 米，采用 LoRa（或 FSK）协议，数据传输速率 0.3kbps-50kbps，适配无人机小体积数据稳定传输，需电脑端与机体各配备一个组成通信对；\n供电适配参数：采用 5V DC 供电（兼容 3.3V-6V），契合无人机低压供电系统，发射时工作电流≤200mA，待机时≤10mA；\n控制触发参数：触发电平为 3.3V-5V（TTL 电平），兼容常用单片机 IO 口输出，触发电流≤3mA，无需额外推挽电路，支持高低电平触发与串口指令两种控制方式；\n物理环境参数：模块尺寸 35mm×20mm×8mm，重量≤15g，小型轻量化适配无人机紧凑安装空间，工作温度范围 - 20℃~60℃，防护等级 IP65，可应对多数室外复杂飞行环境。","对",1]
[209,"全碳纤维桨多轴正反桨叶","核心规格参数：桨叶长度 13 英寸，孔距 12mm，中心孔直径 4mm，两侧孔直径 3mm，为正反配对的一对桨叶，制作四旋翼无人机需配备 4 对；\n材质与特性：采用全碳纤维材质，单只桨叶重量在40g以内；\n适配场景：专门适配多轴无人机航模，尤其契合新四旋翼无人机的动力系统装配需求，助力航模实现平稳起降与空中飞行","对",4]
[210,"电源分配板","供电规格参数：支持 2-6S 锂电输入，具备 12V 稳压输出功能；\n适配场景：专为新四旋翼无人机设计，适配多部件同时供电场景，避免因电压波动影响设备运行，支撑无人机整体系统稳定运转","个",2]
[211,"无人机GPS RTK流动站","1、频段：QZSS：L1C/A，L2C；GPS：L1C/A，L2C ；GLONASS：L1OF，L2OF；BDS：B1L，B2L；通道大于：180个；\n2、灵敏度：-148dBm/-167dBm；\n3、精度：2米（CEP）/2厘米（Fixed）；\n4、尺寸不超过6*3*6cm；\n5、电台参数：通信频段：4G/433，覆盖距离：50Km/3Km,接收:-110 dBm / -140 dBm；\n6、输入电压：5V，工作电流小于：500mA；\n※7、报价文件中必须提供所投品牌官网的技术文件截图或者加盖所投品牌原厂公章的技术规格书用于验证是否满足以上技术参数（截图中需显示网址，来自电商平台以及第三方网站的截图无效）；\n※8、报价文件中必须提供所投产品的接口说明文档以及使用步骤；\n※9、必须提供配套的运行软件，该软件至少包含如下功能：①支持演示文件加载功能，需提供文件选择入口，具备演示文件播放速度调节功能，支持滑块式速率调整。②主界面至少包含如下窗口：天空图、航向、速度、高度、信号强度、轨迹以及时间窗口；③底部需提供核心功能状态按钮，至少包含五个功能的状态标识与控制入口。报价文件中必须提供满足上述要求的软件界面截图，用于验证是否满足要求。","套",1]
[212,"无人机GPS RTK基站","1、频段：GPS：L1C/A，L2C ；GLONASS：L1OF，L2OF QZSS：L1C/A，L2C；BDS：B1L，B2L；通道大于：180个 ；\n2、灵敏度：-148dBm/-167dBm；\n3、精度：3米（搜索）/2厘米（校正）；\n4、数据协议：RTCM3.x 协议；\n5、电台参数：通信频段：4G/433，覆盖距离：50Km/1Km；\n6、输入电压：5V，工作电流：500mA；\n※7、报价文件中必须提供所投品牌官网的技术文件截图或者加盖所投品牌原厂公章的技术规格书用于验证是否满足以上技术参数（截图中需显示网址，来自电商平台以及第三方网站的截图无效）；\n※8、报价文件中必须提供所投产品的接口说明文档以及使用步骤；\n※9、报价文件中必须提供所投产品的软件部署界面截图，界面中至少需要明确显示基站编号、基站位置、工作模式、基站状态、搜星进度条、电量、电台状态、基站图标、4G图标、电台图标、模式选择、快速定位等信息，否则响应无效；\n注：以上要求必须完全响应，缺一不可。","个",1]
[213,"无人机测速风扇","核心规格参数：输入电压 12V，输入电流 0.35A，功率 4.2W（P=UI），尺寸 40mm×40mm×10mm；\n核心特性：采用轴流散热设计，散热效率高，体积小巧、重量≤20g，安装方式为卡扣式 + 螺丝固定，适配无人机电机外壳的紧凑散热空间，运行噪音≤35dB，不影响无人机飞行稳定性；","个",5]
[214,"无人机无刷电机","核心规格参数：适配 13 英寸螺旋桨，支持 6S 锂电输入，最大连续功率 660W，最大连续电流 29A，电机长度 31.5mm（直径常规适配多旋翼电机标准尺寸，约 22mm）；\n核心特性：采用无刷结构设计，专为新四旋翼无人机设计，兼容 13 英寸螺旋桨的动力匹配需求","个",4]
[215,"TYPE-CTYPE-B接口","供电电压5V，DC供电电压7-12V\n外电源最大电流1A\nFlash存储器容量:32KB\nSRAM容量:2KB,EEPROM容量:1KB\n带数据线","个",4]
[216,"降压电源模块","核心规格参数：输入电压范围 6V-32V，默认输出电压 5V，触发快充后可在 3-12V 自动调整，最大输出功率 24W，尺寸约 50mm×30mm×15mm（长 × 宽 × 高），重量≤20g；\n核心特性：支持 BC1.2、Apple、三星、高通 QC2.0/3.0、MTK PE1.1/PE2.0、华为 AFC 等多种快充协议，电压转换效率高（≥90%），输出电压稳定，抗干扰能力强","个",5]
[217,"抗干扰外置式接收机","核心规格参数：工作电压 2S-5S（7.4V-18.5V），连续工作电流 3A，输出电压 5.25V±0.5V，尺寸约 40mm×25mm×10mm，重量≤15g；\n核心特性：具备外置抗干扰设计，可减少电源波动与电磁干扰对信号的影响，输出电压精度高，工作温度范围 - 10℃~60℃，适配无人机室外复杂环境；","个",2]
[218,"母头诱骗器","核心规格参数：支持 PD2.0/3.0 及以上协议，可切换多种输出电压（常见 3.3V、5V、9V、12V、15V、20V），带按键锁防误操作，接口为 USB-C 母头，尺寸约 35mm×20mm×8mm（长 × 宽 × 高），重量≤10g\n核心特性：电压切换便捷，按键锁设计提升使用安全性，协议兼容性强，可适配多数 USB-C PD 快充设备，检测响应速度快，数据显示直观（部分型号带电压显示）","个",4]
[219,"降压模块穿越机","核心规格参数：5V 版本，支持 2-6S 锂电供电（输入电压范围 7.4V-22.2V），可切换输出 5V 或 12V 电压；\n核心特性：抗干扰设计适配穿越机高动态飞行场景，体积小巧（常规穿越机降压模块尺寸约 40mm×25mm×10mm），安装便捷","个",4]
[220,"数字图传","1、天线   数量：2根，频率范围：5600~6000兆赫兹，驻波比不超过1.5，重量不超过2.5g；\n2、相机   1/1.8 英寸，光圈：F1.6,视野：160度，镜片：8万像素，兼容：1080P/60fps；720P/120fps，720P/60fps；1080P/120fps，重量不超过10g；\n3、图传  频率：5.725~5.850GHz，发射机功率 (EIRP)：FCC：<30dBm；CE：<14dBm；SRRC：<20dBm； MIC：<25dBm；尺寸不大于36*36mm，贮存不低于32G，重量小于16g；\n※4、报价文件中提供载明上述技术参数的官网产品截图（截图必须是源自所投品牌的官网，截图中需显示网址，来自电商平台以及第三方网站的截图无效），用于验证是否符合要求，若未提供截图或者提供的截图未体现符合上述参数，投标响应无效。","个",1]
[221,"数字图传","1.天线不低于2根；\n2.产品尺寸不大于115*55*25mm，重量不大于85g；\n3.接口有：5.5直流电源接口、存储卡接口（最大支持256G）、高清接口(1080P/720P)。\n4.通信频段是 5.725 到 5.850 千兆赫兹（GHz）之间；\n5.传输带宽:5.6GHz 至 6.0GHz；\n6、SRRC标准下：功率不超过20dBm；\n7、工作电压：7 伏特到 21 伏特；\n8、能够将交叉极化的干扰信号减弱 15 至 30 分贝（dB）；\n※9.报价文件中提供载明上述技术参数的官网产品截图（截图必须是源自所投品牌的官网，截图中需显示网址，来自电商平台以及第三方网站的截图无效），用于验证是否符合要求，若未提供截图或者提供的截图未体现符合上述参数，投标响应无效。","个",1]
[222,"电工绝缘手套","材质：橡胶\n功能：双面绝缘 防电 防滑 防水 \n尺寸：均码","双",20]
[223,"硅胶绞线铜线","10AWG红黑\n线径：3mm\n标称电压：600V\n最大电流：35A\n总长：2M（1m黑线，1m红线）","条",2]
[224,"修复收缩管","盒装共 328 个，规覆盖 2mm-10mm 内径，采用热收缩材质，收缩比约 2:1，耐温范围 - 20℃~125℃","个",1]
[225,"hdmi转mini线","8K 双头Mini HDMI线 \n长度：1.5米","条",1]
[226,"9/10通道接收机","最远：4000M遥控距离\n16信道伪随机序列跳频\nFHSS和DSSS混合双扩频\n通道响应延迟≤10ms，适配多类型遥控信号协议，体积约 45mm×30mm×12mm","个",1]
[227,"无人机空投器脱钩器","核心规格参数：二段投放设计，内置舵机驱动，最大挂载重量 4-6KG，尺寸约 80mm×50mm×35mm，重量≤120g，具备防水功能；\n核心特性：舵机控制精度高（角度误差≤1°），防水设计适配户外复杂天气，安装方式为螺丝固定 + 卡扣加固；","个",2]
[228,"空投脱钩器","二段投放模式，配备金属摇臂（不锈钢材质），专为中小型无人机设计，尺寸约 65mm×40mm×30mm，重量≤80g，最大挂载重量≤3KG，","个",2]
[229,"固定翼无人机遥控器","核心规格参数：6 通道全功能控制，默认左手油门设计（支持改手调节），标配专用接收器；\n核心特性：通道行程可微调（0-100% 自定义），信号传输距离≥1500 米，电池续航持久（单次充电可连续使用 8 小时以上），兼容多数航模接收机协议；","个",4]
[230,"穿越机无刷电调","持续输出电流：40A，瞬时电流60A\n输出功率：开关模式5V,5A\nPWM信号频率：50Hz-432Hz\n配有XT60插","个",10]
[231,"穿越机无刷电机","持续输出电流 40A，瞬时峰值电流 60A，支持开关模式 5V/5A 供电输出，PWM 信号频率范围 50Hz-432Hz，配备 XT60 插头；尺寸约 55mm×35mm×20mm（含散热片），重量≤45g","个",10]
[232,"碳杆","5*2.5*1000mm","根",50]
[233,"舵机测试仪","核心规格参数：输入电压范围 DC 4.8V-6V，支持舵机归中检测、角度调节测试;\n核心特性：测试精度高，角度调节范围 0°-180°（步进 1°），含调节旋钮 + 状态指示灯，体积约 80mm×50mm×25mm，重量≤30g；","个",4]
[234,"电池检测器","0.001V压差检测","个",4]
[235,"固定翼无人机模型板","PNP标配（常速免切）,尺寸约 1200mm×400mm×150mm（翼展 × 机身长度 × 机身高度)","个",5]
[236,"电动滑翔机","1.翼展：1.2 米、轻型级别（≤ 2 kg）；\n2.电动无刷电机 + 4S–6S 锂电池组；\n3.配备惯导及遥控接收系统；\n※4.配备4通道遥控器，报价文件中必须提供遥控器通道设置界面截图，以验证满足要求；\n※5、配备4个舵机，包含1个方向舵、1个升降舵、2个副翼舵，并且安装在一块舵机板上，缩小安装空间的同时，方便操控。报价文件中必须提供安装舵机后的舵机板实物照片，以验证是否满足要求；","个",1]
[237,"砂纸","180目10张,每张尺寸约 230mm×280mm","张",3]
[238,"胶枪","功率 20W，适配 7mm 直径热熔胶棒，主体为铝合金材质，枪身长度约 200mm，重量≤300g","个",2]
[239,"尖嘴钳","总长度 6 寸（约 150mm），钳头尖细（尖端宽度≤3mm），钳口硬度≥HRC45","把",3]
[240,"老虎钳","总长度 6 寸（约 150mm），钳口开口最大宽度约 20mm，钳身材质为高碳钢，配备耐磨防护手套","把",3]
[241,"穿越机锂电池车船模充电器","内置电源设计，配备中文菜单显示屏（尺寸约 3.5 英寸），支持双路同时输出，尺寸约 220mm×150mm×80mm，重量≤1.5kg,支持多类型电池（锂电池、锂聚合物电池等）充电，充电电流、电压可调，具备过充、过温、短路保护功能，双路输出","个",2]
[242,"多旋翼无人机可折叠支架","采用碳纤机架 + 碳纤脚架组合，碳管直径 20mm、长度 200mm，整体尺寸适配四旋翼无人机（展开后轴距约 500-600mm）","套",1]
[243,"纤维胶","宽度 2.5cm，总长度 50m，单卷重量约 200g，耐候性好（-20℃~80℃可正常使用），固化速度快（室温下 30 分钟初步固化），兼容碳纤维、金属、塑料等多种航模材料","个",10]
[244,"电动滑翔机专用电机","含线重量约43g，电机轴直径 3.17mm，支持 2-4S 锂电供电（输入电压 7.4V-14.8V），电机轴精度高（公差≤0.01mm）","个",1]
[245,"铝合金折叠桨罩","碳纤维外壳 + 铝合金内衬，轴芯直径 3.17mm（适配对应电机轴），单个尺寸约 80mm×50mm×30mm（直径 × 长度 × 高度），重量≤60g","个",2]
[246,"无人机舵机","金属齿轮传动，正向控制模式，扭矩≥5kg・cm（6V 供电），响应速度≤0.15 秒 / 60°，工作电压 4.8V-6V，尺寸约 32mm×16mm×30mm（长 × 宽 × 高），重量≤40g，控制角度误差≤0.5°","个",10]
[247,"穿越机固定翼7寸正反桨","透明灰配色，7 寸三叶设计（型号 7040），孔径 5mm，为正反配对桨叶,适配 7 寸桨叶规格的无刷电机","个",4]
[248,"Z型碳纤维复合折叠桨","尺寸 9cm×6cm（桨长 × 桨宽），采用碳纤维复合材质，折叠结构设计碳,单桨重量≤25g","个",3]
[249,"Z型碳纤维复合折叠桨","尺寸 9cm×7cm（桨长 × 桨宽），碳纤维复合材质，折叠结构,单桨重量≤25g","个",3]
[250,"舵角＋夹头","100 个 / 盒，中小型无人机专用，舵角孔径适配常规舵机连杆（约 3mm），夹头夹持范围 1-2mm,单个舵角约 8mm×5mm×3mm","个",1]
[251,"无人机接收机","支持 9 通道信号传输，工作电压 4.8V-6V，适配多数航模遥控协议,接收距离≥2000 米,通道响应速延迟≤8ms，体积约 40mm×25mm×10mm","个",10]
[252,"水火箭测高仪","测量范围 0-200 米，测量精度 ±0.5 米，供电电压 3V-5V，尺寸约 60mm×30mm×20mm，重量≤50g","个",1]
[253,"水平仪","万向设计，尺寸 60mm×12mm（长度 × 直径），2 个 / 组，测量精度 ±0.1°","个",2]