[bookmark: _Toc24932]第三章  采购需求
前注：
本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评审小组评审认可。
一、采购需求前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	付款方式
	本采购需求为年度预估使用量，年度气体使用量以实际发生为准，气体费用结算以年度实际使用量按季度结算。

	2
	服务地点
	安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。

	3
	服务期限
	2026年8月1日～2029年7月31日，合同采取2+1模式，经中心考核合格后，可续签一次合同。

	[bookmark: _Hlk16461016]4
	免费质保期
	验收合格之日起1年（如货物需求表中另有要求以货物需求表为准）


二、服务要求
1.中选人有偿提供下列实验气体及耗材给我中心相关科室（实验室）使用，服务期限为：2026年8月1日～2029年7月31日，合同采取2+1模式，经中心考核合格后，可续签一次合同。
2.气体运输车辆应备有灭火器材或防毒面具、车前应悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角形标志装车不超高，高压气瓶堆放不应超过五层。
3.能引起燃烧、爆炸的气瓶不得混装。氧气、强氧化剂气瓶不得与易燃品、油脂和带油污的物品同车混装。
4.轻装轻卸，不抛、不滑、不碰、不撞、不滚、不得用电磁起重机搬运。
5.禁止烟火、遮阳防晒，运输过程要有遮阳和防雨设施，防止日光曝晒，防止雨淋。
★6.提供盛满气体的钢瓶必须是在安全使用期内的合格气瓶（检验合格期内）,每只钢瓶需有安全检验标记或检验单位出具的文件报告。所提供的工业气瓶必须贴有充装单位的合格证。所提供的工业气瓶必须配有防震圈、瓶帽、瓶阀等安全装置，并确保其完整、安全、有效。
    ★7.中选人有义务告知本中心钢瓶的下次检验或报废日期，应协助巡察钢瓶的使用状况，若发现有尚未用完气体的但需检测的钢瓶，应积极配合将该气瓶送到具有检验资质的单位检验。
★8.补充液氮以及更换容器的过程中，必须严格按标准操作流程执行，避免因操作不当而造成的人员和财产损失及环境的破坏。
    9.中选人车辆、人员进入我中心，需全程佩戴识别卡，并执行我中心的相关安全规定。
★10.中选人每年度需根据采购人要求提供不低于4次的安全巡检报告，应积极配合采购人做好巡检巡查工作。
本次采购实验气体品种及配件
	序号
	实验气体名称
	规格
	单位
	数量

	1
	二氧化碳
	99.999% 40升/瓶
	瓶
	10

	2
	高纯氮
	99.999% 40升/瓶
	瓶
	20

	3
	高纯氦
	99.999% 40升/瓶
	瓶
	10

	4
	高纯氩
	99.999% 40升/瓶
	瓶
	30

	5
	压缩空气
	99.999% 40升/瓶
	瓶
	3

	6
	液氮
	99.999%
	升
	4000

	7
	液氩
	99.999% 180升/罐
	罐
	2

	8
	乙炔
	99.999% 40升/瓶
	瓶
	2

	9
	氮气
	99.999% 8升/瓶
	瓶
	1

	10
	5%O2+10%CO2+N2混合气
	40升/瓶
	瓶
	5

	11
	高纯氦
	99.999% 4升
	瓶
	1

	12
	高纯氧
	40升，纯度99.999%
	瓶
	1

	13
	一氧化碳标气
	10-200ppm，4升/瓶
	瓶
	2

	14
	二氧化碳标气
	2500-1000ppm，4升/瓶
	瓶
	3

	15
	甲烷气（小瓶）
	4L 
	瓶
	1

	16
	高纯氧气
	4L
	瓶
	2

	17
	氨氦混合气
	4L/瓶
	瓶
	2

	18
	二氧化碳
	99.999% 20升/瓶
	瓶
	10

	19
	甲烷
	10-12L /瓶
	瓶
	2

	20
	干冰
	纯度99.9%
	公斤
	5

	21
	小型液氮罐
	30-50L
	瓶
	1

	22
	钢瓶架
	适配40L标准气瓶
	个
	1

	23
	钢瓶推车
	----
	个
	1

	24
	减压器
	YQT-731
	套
	1

	25
	减压器
	YQY-12
	套
	1

	26
	氧报警器
	----
	个
	1

	27
	液氩汽化器
	50立方，带压力控制阀
	个
	1


1、本采购需求为年度预估使用量，年度气体使用量以实际发生为准，气体费用结算以年度实际使用量按季度结算。
2、中选人根据用户通知，24小时内送货上门。
3、勘察现场联系电话，胡老师0551-63674912。
三、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目报总价，总价须包含完成本项目内容的全部费用，中选后不再增加任何费用，同时本项目报价金额不得超过最高限价，否则参选无效。
