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前注：
1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；
2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；
3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；
4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供货完成并验收合格后支付总价款的100%。

	2
	供货及安装地点
	安徽医科大学新医科中心（新校区）或采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后，接比选人通知7个日历天内供货到指定具体地点；接比选人进场通知后7个日历天内完成所有安装、调试、联调、培训工作。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起不少于3年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。


二、货物需求
（一）货物指标要求
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	核心指标项
	■
	标■项代表实质性要求，不满足（负偏离）该指标项将导致参选无效

	重要指标项
	★
	评分项，详见评分标准

	无标识项
	
	无标识项作为基础指标项，超过3条及以上（含3条）负偏离或未响应将导致参选无效。

	注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	备注

	1
	▲智能门锁
	硬件基础参数：
■1、供电类型：标配 4 节 AA 干电池，外壳铝合金一体铸造成型；C 级防盗锁芯；标准 6068 锁体，锁舌采用 304 不锈钢；支持刷卡、后台远程、机械钥匙等多种开门方式；把手和锁舌方向可调节,智能门锁把手方向可任意调节左右开方向，锁体锁舌方向可以调节内开和外开方向；
★2、应急供电：支持充电宝应急供电；低压报警：支持低电量语音报警提示；
★3、在线升级：门锁支持读卡升级和 OTA 远程升级 2种升级方式；（参选文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）
★4、校园卡防复制，防止校园卡被设备复制开门；（参选文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）
5、设备安装在学生宿舍入户门，安装实施时参选人根据所投门锁进行防盗门改造，具体成本参选人自行评估。（比选人全程配合现场考察，对所有参选人一视同仁）
	

	2
	通讯网关
	1、供电方式：采用 DC12V 低压供电；
2、系统：Linux 系统；
3、处理性能≥4 核处理器，FLASH 存储≥8Gbyte，RAM内存≥1Gbyte；
★4、通讯方式：上行采用TCP，下行采用LoRa无线通讯（参选文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）
★5、webServer 模式：通过浏览器远程登陆访问数据采集器 Web 页面查看设备硬件状态及版本信息，通过webServer 配置设备信息（参选文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）
★6、智能门锁和网关采用多级存储机制，网关本地存储门锁已授权名单，并支持通过 web 页面查询所带载设备的授权名单等信息；（参选文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）
★7、在线升级：支持 OTA 无线升级带载终端嵌入式软件，增加设备功能；
8、网关安装位置在宿舍楼楼道顶部，安装时强电、弱电施工组网（如交换机等）及辅材费用由参选人自行评估。（比选人全程配合现场考察，对所有参选人一视同仁）
	

	3
	维保服务
	■1、中选人提供免费上门维护服务，服务期自项目验收之日起3年，处理该项目全部维保事务（合同签订后进场服务前由比选人核实人员配备情况）。
■2、中选人提供自项目验收之日起3年免费更换智能门锁电池服务，现场配备足量备用电池，若有门锁低电量报警即刻更换。
■3、中选人提供自项目验收之日起3年免费软件所有版本升级和软件补丁服务，保持系统的优越性。
	

	4
	系统对接
	★1、与学校现有校园一卡通系统（品牌：新中新）、门锁管理系统（品牌：新开普）及智慧后勤公寓管理系统对接，具有师生用户使用现有校园卡刷卡开门功能；
■2、与人社厅社保卡系统对接，具有第三代社保卡刷卡开门功能。
■3、系统对接后，进行功能新增，增加手机端开门功能，最终实现门锁可手机端开门，并以H5方式，嵌入学校指定移动端，实现统一身份认证对接和免密登录，为了避免重复建设，不得重新部署门锁相关管理软件。同时保证完成新功能同时，原有门锁管理系统功能及相关对接不受任何影响（参选文件中提供满足该要求的承诺函，承诺函格式自拟）。
	


三、报价要求
本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、不同系统平台间对接费用、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。
四、安装调试、质保及售后服务要求
1.在质保期内，因中选人自身产品和安装质量原因而出现的质量问题由中选人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。 
2.中选人必须为比选人提供上门服务。中选人须自接到报修后1小时响应，2小时内组织实施维修。若不能及时响应并开展维修，可由比选人直接派员进行处理，若确属中选人原因造成，则所需费用由中选人承担（价格以实际支付为准）。由此造成的损失，比选人保留索赔的权利。如果中选人在收到报修通知后1天内没有弥补缺陷，比选人可采取必要的补救措施，但费用和风险由中选人承担。其中产生的拆除、运输、包装、安装、配件等相关的所有费用由中选人自行承担。
3.中选人中标后须实地勘察测量，确定精准尺寸，防止安装空间实际尺寸不符或有误差而导致货物无法安装等情况。若因中选人未勘察或勘察不清造成无法安装带来的一切损失由中选人自行承担。
4.中选人在运输和安装智能门锁过程中，必须文明施工，符合消防规范要求，做好成品保护，不得在地板砖上拖滑，不准破坏墙面，安装完毕要将所有的垃圾清理干净，否则，除及时修复破损外，中选人承担一切造成的损失。同时，中选人需按照现场物业管理要求办理相关进场手续。
5.免费质保期限：自项目验收合格之日起3年。 免费质保期服务内容 ：设备巡检服务、应急故障处理、重要通讯保障服务、现场技术支持、电话技术支持服务、技术资料服务等。
五、其他要求
[bookmark: _GoBack]智能门锁信息可视化与多种身份认证方式，终端设备须配套管理系统，管理系统服务器由学校校园一卡通超融合平台提供，终端设备和网络设备接入到校园 一卡通专网管理，门锁可使用校园卡、第三代社保卡、钥匙及后台控制等多种开门方式；支持低电量语音报警提示、充电宝应急供电；支持防复制卡，禁止手机、手环等设备 NFC 复制校园卡物理卡号开门。新医科中心（新校区）目前处于在建状态，中选人在智能门锁施工过程中需根据门锁尺寸改造防盗门，具体费用自行评估与承担。
