[bookmark: _Toc18464]采购需求
前注：
1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；
2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；
3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；
4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供货完成并验收合格后支付总价款的100%。

	2
	供货及安装地点
	安徽医科大学杏林路校区体育中心

	3
	供货及安装期限
	合同生效后40天内完成供货安装。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起不少于5年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。


二、货物需求
（一）货物指标要求
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键指标项
	★
	作为评分项，详见评分细则

	重要指标项
	●
	作为评分项，详见评分细则

	无标识项
	
	无标识项作为基础指标项，超过8条及以上（含8条）负偏离或未响应将导致参选无效。

	注：
（1）针对下表中标注★和●的指标项须按下列要求在参选文件中提供证明材料予以佐证。
1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料；
2.采购需求中未明确要求提供证明料的，参选人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、有权第三方检测机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议参选人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。
（3）中选后比选人有权核验参数响应的真实性，虚假响应的比选人有权取消其中选资格。


（2） 货物需求清单
	序号
	名 称
	技术参数及要求
	数量

	1
	电动活动看台（含座椅及护栏）
	一、产品设计标准：
1、QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》
2、JGJ31-2003/J265-2003《体育建筑设计规范》
二、规格要求：
1、看台层宽840±5mm，看台层高310±5mm，座椅安装间距：500mm
2、中空塑料翻板座椅（自动翻转），座椅尺寸为：座宽（440±5mm），座深（560±5mm），背长（545±5㎜）。椅面需采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，具有刚性及韧性，以及良好的力学性能和使用温度，同时抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性等座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。具备自动翻转机构：座椅采用不小于Φ3.5mm扭簧翻转，保证翻转过程的安全性。
3、活动看台第一排加装护栏，起到与比赛场地隔离的功能，方便管理。
三、床架材料要求：
1、伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有不少于4个脚轮。脚轮：采用宽幅软质PU轮，直径不小于Φ125mm，轮辐为B≥40mm。
2、骨架：采用组合件结构，主、副梁结构材料采用≥2mm高碳钢通过高强度定拉型材冷拉而成，规格为不小于190×50、66×50（mm）。所有荷载主、副梁结构件中间不得有焊接，采用高强螺栓连接。承重主支撑部件采用尺寸为不小于口50×40×3mm、口100×50×3mm优质钢管和60×40×4mm梯形导向支撑杆，承重辅支撑件采用尺寸不小于60×40×19×2 mmC型钢。采用高强螺栓联接固定。辅支撑件安装的最大中心距离约不大于700mm，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，通过增加尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。
3、通道板：采用不低于18mm厚黑色防水防滑层压板。强度符合GB/T9846-2015《普通胶合板》检测强度值报告，强度值须≥0.70MPa。床架前沿及踏步采用不小于80×60mm铝钛合金包边，并在型材表面附有防滑线条 ,并采用不小于85×85mm角封头将边角包覆，以增加安全性。
4、同步伸缩装置：采用双层导向设计，上端采用同步导向轮机构，通过支撑滑轮传递减少摩擦阻力，保证导向轮沿直线运动。下端采用导轨机构，通过锁扣式导向滑槽与导轨连接，保证看台沿直线运动，同时增加侧向稳定力。
四、动力系统：
1、活动看台系统采用电动控制式，具备红外线遥控和有线手控两项功能。采用减速马达带动齿轮传动，通过宽幅PU摩擦轮与地板摩擦运动，推动看台运动。马达通过刚性连接轴的一系列传动，保证在遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏，使看台自由伸出或缩进。
2、看台电机系统采用减速马达。整个看台须设置防漏电设计，在活动看台开启使用及无移动运行状态下，所有安全性能符合国家相关要求。根据活动看台设计不同，电机功率一般在0.4-2.2KW，电压380V。
3、看台电气控制系统包含电机控制系统、行程限位系统、漏电保护系统和动力输出系统。电气安全符合GB 4706.1相关要求,输入线路为三相五线制电缆线。
五、产品性能指标：
[bookmark: OLE_LINK1]★1、安全性能：依据《企业技术条件》床架结构加载≥4.2kN/㎡均布静载荷，持续时间30分钟。永久变形量≤20mm，能承受垂直负载的6%不失稳。护栏性能：侧向载荷，承受600N/m的端部侧向静载荷10次，每次保持10秒看台护栏应不损坏。水平载荷1020N/m，持续一分钟，应无明显变形、损坏。竖向载荷≥1200N/㎡，平行摇摆载荷≥750N/㎡，垂直摇摆载荷≥750N/㎡，卸载后应无损坏。参选文件中须提供有权第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖参选人公章。
★2、力学性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》及企业技术条件，座椅椅面静载荷1600N，10次，椅背静载荷760N，10次；座椅耐久性：椅面载荷950N，10万次，椅背载荷330N，10万次，椅面冲击高度240mm，10次，椅背冲击高度330mm，10次；座椅翻转频率10次/min~15次/min，5万次试验后，座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动；参选文件中须提供有权第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖参选人公章。
●3、耐老化性能：依据GB/T16422.2-2022《塑料实验室光源暴露试验方法氙灯老化检测标准》对所投产（脚轮）氙灯老化和压力测试进行检测，在标准检测条件下，检测结果氙灯老化符合标准，压力测试极限载荷保持率不低于85%或符合标准（或类似表述）。参选文件中须提供有权第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖参选人公章。
4、高低温性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》、ISO 4892-2:2013《塑料-实验室光源暴露方法第2部分:氙弧灯》、GB/T16422.2《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:弧灯》、ISO179-1:2010《塑料-摆式冲击性能的测定第1部分:非机械冲击试验》对所投产品（座椅）塑料件高低温性能进行检测，在高温：120±5℃、168h，低温-80±5℃、240h，检测温度在22～23℃，湿度在54～58%RH，且温差在200℃范围内，试验后没有出现龟裂、斑点、起泡及明显变化。
5、走轮性能：依据GB/T14687-2011《工业脚轮和车轮》对所投产品（脚轮）进行检测，其中车轮端面圆跳动公差为轮径D的1%。即（D=125mm）×1%=1.25mm，车轮径向圆跳动公差为轮径D的0.5%。即（D=125mm）×0.5%=0.625mm。
●6、耐老化性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》、ISO 4892-2:2013《塑料-实验室光源暴露方法第2部分:氙弧灯》、DIN EN 20105A02:1994《纺织品-色牢度实验第A02部分:评定变色用灰样卡》、GB/T16422.2《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:弧灯》、GB250《评定变色用灰色样卡》、ISO179-1:2010《塑料-摆式冲击性能的测定第1部分:非机械冲击试验》对所投产品（座椅）塑料件耐老化性进行检测，在日光滤光器-B/B（18min喷淋102min干燥），连续光照、辐射度0.55W/m2、（63±3）℃、相对湿度（65±5）%模式下，时间≥1000h，外观颜色变化灰度等级不小于3级，检测结果不低于7000h，灰度不低于4级；冲击强度老化前6.1KJ/m2,保留率≥60%，检测结果不低于70%。参选文件中须提供有权第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖参选人公章。
7、活动看台胶合板（层压板）采用GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级检测，测试结果符合B1（C-S2,d0）。
8、座椅阻燃检测项目符合：GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级（硬质家具）的检测要求。
[bookmark: OLE_LINK417]9、金属涂层性能：QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》、GB/T 1720-2020《膜划圈试验》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验第3部分:椅凳类强度和耐久性》等对所投产品（座椅）金属件涂层硬度进行检测，座椅Q235B金属件(喷塑)在(23+2)℃(50士5)%RH状态下调节48h;测试负荷:(7.35士0.15)N，铅笔硬度-内聚破坏(划伤)≥5H。
10、涂层老化评级：依据GB/T1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》对所投产品的喷塑部件按GB/T16422-2022的方法A循环序号1进行5000h氙灯老化预处理，检测结果喷塑部件变色≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象。
六、环保性能指标：
●1、椅材抗菌性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》、GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》对所投产品（座椅）抗菌性能（座椅塑料件PE）进行检测，其中的大肠杆菌（ATCC8739）36小时的抗菌性能值＞8.0，抗菌率＞99%；金黄色葡萄球菌（ATCC6538P）36小时的抗菌性能值＞8.0,抗菌率＞99%。参选文件中须提供有权第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖参选人公章。
2、椅材符合：GB28481-2012塑料家具中有害物质含量检测，依据：SN/T20052-2005电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定第2部分:气相色谱质谱法GB6675-2003国家玩具安全技术规范SN/T18772-2007塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法GB/T22048-2008玩具及儿童用品聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定a）重金属：可溶性镉、铬、铅、汞；b）多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）、16种多环芳烃总和、苯并[a]芘、邻苯二甲酸二丁酯（DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）含量须低于指标或未检出。
●3、椅材防霉性能：依据GB/T24128《塑料、塑料防霉剂的防霉效果评估》对所投产品塑料材料（PP）进行防霉测试，试验菌种黑曲霉ATCC6275、球毛壳霉ATCC6205、宛氏拟青霉CBS628.66、绳状青霉ATCC9644、长枝木霉ATCC13631，在适宜的时间、温度和湿度的条件下，塑料长霉等级为0级，参选文件中须提供有权第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖参选人公章。
4、钢部件涂层元素迁移符合：依据HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》对参选人所投产品钢部件喷塑涂层进行检测，可迁移元素（锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）都检测合格（或类似表述的）的。
	1240个


三、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及包括但不限于设备费、管理费、安装费、交通费、人员费、通讯费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本项目所发生的一切费用。本项目采取总价包干，参选人可自行踏勘现场，充分了解本项目采购需求后进行合理报价，中选后不得因不了解项目实际体量为由而放弃履约，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。
