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	货物
名称
	技术参数及要求
	数量
	单价最高限价（元）
	参考图片

	7
	休闲椅
	1.椅架：钢架采用圆管碳素钢管，机械臂焊接，表面除锈处理，采用高温烤漆喷涂工艺，漆面牢固，不脱漆；
2.椅背：椅背最宽处401mm±10mm，全新PP+25%玻纤，一体注塑成型，由长度不同竖纹型装饰，方便提拿，护腰曲线设计符合人体工学；
3.椅座：椅座最宽处≥432mm，PP纤一体注塑成型，表面晒纹处理，座底加强筋分布，座胶延伸到背部。
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	14
	椅子
	1、椅架：钢架采用碳素钢管一次弯折成型，自带连排扣，可实现无限联排，保证整齐美观，机械臂焊接，稳固性强，表面打砂除锈处理，高温烤漆喷涂工艺；
2、椅背：椅背最宽处405mm±10mm，全新PP+25%玻纤，一体注塑成型；
3、椅座：椅座最宽处452mm±10mm，PP纤一体注塑成型，表面晒纹处理，座底加强筋分布，座胶延伸到背部带有一体成型挂钩；
4、装饰壳：采用全新ABS材质，腰鼓型设计，外新梯形部分采用光面材质，上宽85mm±5mm，下宽95mm±5mm，高度192mm±5mm，中间部分突起2mm，安装方式是卡扣。
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	36
	活动椅
	一、产品尺寸：
1、椅架左右宽度520mm±10mm,前后跨度480mm±10mm；
整椅高度855mm±10mm,前后535mm±10mm；
2、坐垫可翻起，椅架可折叠。
二、产品参数：
1、椅架：坐椅采用折叠椅架，选用国标厚钢管，两根厚圆钢管作支撑横梁；过酸洗做高温静电喷涂，漆面做磨砂处理；
2、椅架连接件：全新PA+纤注塑成型，内嵌钢板，并以高螺丝锁定在椅架A字型顶点处；
3、椅背：以PP+纤一体注塑成型，外观呈环抱式弧形设计，椅背中间嵌装长条形腰靠，并在背面位置加装同等大小ABS注塑成型的装饰盖，有效果增加椅背强度。
4、靠背连接件：与扶手功能合并，外观呈为对称式异形结构，由PA+纤注塑成型，内嵌钢板以增加坐椅强度。
5、坐垫：由全新PP+纤注塑成型的托盘+压制弯曲木板承托高密度高回弹海绵、以工程坐布饰面。
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